附件：

生态环境信息化系统信息安全等级保护设备及软件采购清单
	序号
	产品名称
	品牌型号
	技术参数详细描述
	数量

	1
	防火墙授权
	
	需适配原有防火墙，原有型号为H3C SecPath F1000系列,AV 防病毒安全License,1年
	2套

	2
	防火墙授权
	
	需适配原有防火墙，原有型号为H3C SecPath F1000系列,IPS 特征库升级服务,1年
	2套

	3
	上网行为管理授权
	
	需适配原有上网行为管理设备，原有型号为H3C SecPath ACG1000-T,应用识别&URL特征库升级服务1年
	1套

	4
	防火墙
	
	1、标准1U设备，双路供电电源；16个10/100/1000M自适应千兆电接口，2个千兆SFP接口，4个SPF+万兆接口；标配64G SSD硬盘；质保期三年；最大吞吐10G，最大并发1000万，每秒新建连接100万；
2、必须支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。
3、必须支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。
4、必须支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。
5、支持ISP路由，支持联通、电信、教育网、移动等ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换。
6、要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析。
7、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
8、支持同一个地址对象中可以包含IP、IP段、IP range、排除地址等多种类型（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
9、支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
10、支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
11、支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
12、服务器负载均衡支持10种算法（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
13、支持DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoke to spoke互通，不必建立额外隧道（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
14、SSL VPN默认支持不少于200个并发用户授权（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
15、支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
16、内置IPS特征库，特征规则数量不少于3,600条，特征库可按分组进行管理（提供产品说明书截图或功能界面截图），连续10条以上特征库数量（提供产品说明书截图或功能界面截图,截图必须可明确显示特征库数量）。支持扩展特征库，提高IPS的检测能力，IPS特征规则数量合计不少于8000条。（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
17、支持细粒度的自定义IPS特征功能，要求支持DNS\HTTP\FTP\TFTP\TELNET\SNMP\POP3\SMTP\IMAP\等17大类应用层协议的自定义，可以精准设置各个协议字段内容，例如字符内容、偏移、长度等细粒度的参数（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
18、支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
19、支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
20、支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
21、支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
22、支持依据协议、源目的端口、二进制特征码等条件自定义应用（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
23、支持URL分类智能学习，可通过对已分类网站自动学习分类关键字，实现对未知网页的识别（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
24、支持外发信息的控制，可实现对BBS发帖的限制和关键字过滤；可实现发送微博信息的限制和关键字过滤；可实现对WEB邮件的收发限制和关键字过滤，要求支持5种以上的web邮件系统。（提供产品说明书截图或功能界面截图）
25、支持对主流数据库基于用户的细粒度权限控制，实现对数据库服务器的保护（提供产品说明书截图或功能界面截图）
26、支持针对URL类型进行流量管理，可以针对不同类型的URL配置不同的流量管理规则,包括最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
27、支持DSCP流量分级设置（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
28、支持用户的AD域、POP3、BJCA单点登录（提供产品说明书截图或功能界面截图），支持自定义单点登录监听端口（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
29、支持至少3个Syslog服务器，发送流量、系统或默认3类型日志到不同服务器（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
30、支持界面选择系统语言（中文、英文）（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
	4台

	5
	防火墙
	
	1、标准2U设备，双电源；≥10个10/100M/1000M自适应千兆电接口、≥8个千兆SFP接口，≥8个万兆SFP+接口，≥3个接口扩展槽。≥64G SSD硬盘；质保期三年；整机网络层吞吐量：≥30Gbps，整机 TCP 并发：≥1200 万；
2、必须支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
3、必须支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
4、必须支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
5、支持ISP路由，支持联通、电信、教育网、移动等ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
6、要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
7、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
8、支持同一个地址对象中可以包含IP、IP段、IP range、排除地址等多种类型（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
9、支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
10、支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
11、支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
12、服务器负载均衡支持10种算法（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
13、支持DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoke to spoke互通，不必建立额外隧道（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
14、SSL VPN默认支持不少于200个并发用户授权（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
15、支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
16、内置IPS特征库，特征规则数量不少于3,600条，特征库可按分组进行管理（提供产品说明书截图或功能界面截图），连续10条以上特征库数量（提供产品说明书截图或功能界面截图,截图必须可明确显示特征库数量）。支持扩展特征库，提高IPS的检测能力，IPS特征规则数量合计不少于8000条。（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
17、支持细粒度的自定义IPS特征功能，要求支持DNS\HTTP\FTP\TFTP\TELNET\SNMP\POP3\SMTP\IMAP\等17大类应用层协议的自定义，可以精准设置各个协议字段内容，例如字符内容、偏移、长度等细粒度的参数（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
18、支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
19、支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
20、支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
21、支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
22、支持依据协议、源目的端口、二进制特征码等条件自定义应用（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
23、支持URL分类智能学习，可通过对已分类网站自动学习分类关键字，实现对未知网页的识别（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
24、支持外发信息的控制，可实现对BBS发帖的限制和关键字过滤；可实现发送微博信息的限制和关键字过滤；可实现对WEB邮件的收发限制和关键字过滤，要求支持5种以上的web邮件系统。（提供产品说明书截图或功能界面截图）
25、支持对主流数据库基于用户的细粒度权限控制，实现对数据库服务器的保护（提供产品说明书截图或功能界面截图）
26、支持针对URL类型进行流量管理，可以针对不同类型的URL配置不同的流量管理规则,包括最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
27、支持DSCP流量分级设置（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
28、支持用户的AD域、POP3、BJCA单点登录（提供产品说明书截图或功能界面截图），支持自定义单点登录监听端口（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
29、支持至少3个Syslog服务器，发送流量、系统或默认3类型日志到不同服务器（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
30、支持界面选择系统语言（中文、英文）（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
	1台

	6
	万兆交换机
	
	包括2.56Tbps/23.04Tbps背板带宽和360Mpps包转发率，支持10M/100M/1000Mbps及10Gbps多速率传输，提供24个1/10G SFP Plus端口
	1台

	7
	光模块
	
	万兆光模块多模双纤10G SFP+光纤模块 LC接口 传输300m米
	2块

	8
	杀毒系统
	管理中心
	C/S架构，软件包含控制中心和客户端，实现对客户端防病毒的集中管理、策略配置、智能更新、定时查杀、报表查看等功能，3年病毒特征库升级授权，
	1套

	
	
	Windows授权
	三年授权
	5点

	
	
	Linux授权
	三年授权
	8点

	9
	SSL证书
	
	1、可以绑定域名和公网IP
2、主流浏览器兼容性
3、中文证书字段支持
4、加密位数最高支持256位
	4套

	10
	VPN
	
	1、标准1U机架式设备，≥1个RJ-45Console口，≥6个10/100/1000M自适应电口，≥1个网络接口扩展槽位，专用接口板卡，≥2个USB口，交流单电源；SSL加解密吞吐≥300Mbps，整机吞吐≥2.5Gbps；三年硬件保修和基础型技术支持服务。
2.专业IPSec VPN和SSL VPN二合一设备，采用符合国际标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN和SSL VPN功能，为非插卡或防火墙带VPN模块设备。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
3.支持IPSec、SSL、PPTP、L2TP VPN的统一用户管理和认证体系，实现用户名口令一次配置，即可适用于全部VPN类型接入，无需分别购买不同类型VPN接入授权（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
4.产品支持多系统引导，即系统A、系统B和备份系统，可在管理员界面直接配置启动顺序，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且配置文件分别支持加密导入导出。备份系统用于应急恢复。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
5.SSL VPN客户端同时支持国际算法和国密算法，可由用户自定义选择。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
6.支持密码自助找回功能，当用户的密码忘记时，可自行通过短信验证码方式找回密码，减轻管理员维护压力。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
7.客户端支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏等国产化CPU平台，支持中标麒麟，银河麒麟、普华、深度OS、优麒麟、UOS统信、中科方德等国产化操作系统客户端。（提供至少三种国产化操作系统或者国产化CPU平台的厂商互认证明）
8.产品必须支持全局配置安全检测，针对检测结果支持一键优化或者一键锁定风险配置项。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
9.虚拟门户支持选择多种登录方式，包含口令认证、证书认证、匿名登录、企业微信登录、钉钉扫码登录等。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
10.支持App应用的远程安全访问加固，可以与钉钉、企业微信等移动业务应用的入口对接，实现用户在互联网访问内置H5应用的安全接入。支持自动拉起VPN，实现其内置应用的安全接入。
11.支持对长时间未登录账号进行锁定功能。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
12.支持单点登录功能（SSO）,支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改SSO账号。支持CS单点登录工具助手，支持自动识别登录窗口自动形成配置文件（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
13.采用加密方式建立隧道连接，支持自主隧道配置技术。（需提供相关发明专利证明）
14.采用自主研发的解析方法技术，实现对网络安全设备操作的命令行进行深度解析，同时产生解析记录。（需提供相关发明专利证明材料）
15.产品必须在Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统上支持远程应用发布B/S和C/S应用功能，发布CS应用客户端界面而非整个桌面进行发布，只传输鼠标、键盘操作和显示数据，无需安装CS客户端即可支持CS模式软件系统的远程应用。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
16.远程应用数据传输过程中使用SSLVPN协议加密，使用一个客户端保证远程应用数据传输的合法性和安全性。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
17.产品支持自适应用户使用习惯，比如：支持本地输入法、支持文件导入导出、支持虚拟打印、本地磁盘资源映射、本地打印机、本地串行口、本地智能卡，本地输入法；支持剪切板，并能够实现剪贴板数据流控制。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
18.产品必须支持集群负载均衡策略，即当存在多台终端发布服务器时，可以根据预先配置策略（轮询、会话数、CPU占用率、内存占用、用户绑定）将用户分配到不同的终端服务器。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
19.产品必须支持多数据库，根据用户规模的大小，可以灵活切换SQLite和Mysql数据库，支持数据库备份和还原操作。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
20.产品支持对在线用户的实时监测，包括VPN用户信息、程序名称、会话ID、客户端名称和用户类型。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
21.产品支持用户访问策略，支持访问痕迹的留存、支持对访问用户的详细信息查询（客户端名称、客户端特征码、客户机MAC、登录时间、登录用户名等）、支持账号和客户端MAC的关联绑定，仅允许绑定的MAC地址客户机访问（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
22.支持用户IE配置一键复制，提高部署效率，可以复制各种IE插件设置、cookie设置、权限设置等。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
23.支持用户将文件存储在服务器端私人文件夹当中，具有用户私人属性，仅允许用户访问到自己私人文件夹的方法。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）
24.通过磁盘映射方式，进行客户端本地磁盘的物理映射，满足从应用导出数据到本地磁盘或者从本地磁盘选择文件导入到应用上的需求。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）通过私有“云盘”方式进行进行文件的上传和下载控制，且实现单向控制，即只允许下载不能上传或者只能上传不能下载。（需提供产品说明书截图或功能界面截图）。
	1台

	11
	入侵检测系统
	
	1、1U上架设备（1个RJ-个 Console口，6个10/100/1000 Base-T接口，2个USB口，2个千兆光接口插槽（不包含光模块），2个万兆光口插槽（不包含光模块），支持2个扩展插槽，冗电，包含2T硬盘，含CS-PLUS软件）一台，

2、支持常见HTTP、FTP、TFTP、SMTP、TLS、SSH、IMAP、SMB、Dcerpc、DNS、IKEV2、NFS、Krb5、DHCP、SNMP、SIP、RFB、RDP等应用层协议（提供产品说明书截图或功能界面截图）
3、支持物联网Mqtt协议（提供产品说明书截图或功能界面截图）
4、支持常见工控协议Modubus、Enip等协议；（提供产品说明书截图或功能界面截图）
5、支持导入HTTPS证书，对加密流量进行解密及还原：支持SSL3.0，TLS1.0/1.1/1.2（提供产品说明书截图或功能界面截图）；
6、支持基于不完整会话流的单包攻击检测能力；
7、支持对检测的告警事件结合双向检测机制、原始数据包和研判模型进行深层次研判给出告警事件的攻击结果，至少包含的结果类型为：攻击尝试、攻击成功、正在利用（提供产品说明书截图或功能界面截图）；
8、支持自定义规则，可结合用户业务进行深度检测，自定义内容包括源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议、事件威胁等级、主机状态、事件类型、攻击阶段、攻击结果、攻击手段；支持关联规则分析，进行双向检测规则编写，完美兼容业界主流snort规则（提供产品说明书截图或功能界面截图）；
9、系统具备攻击链分析模型，通过被攻击者视角展示主机遭受攻击状态迁移图和攻击阶段统计，分析内部资产被外部地址攻击详情，多维度分析攻击异常开始时间，使用手段（提供产品说明书截图或功能界面截图）；
10、系统具备专有的挖矿分析场景:基于特征库和威胁情报检测挖矿主机，对挖矿主机进行不同阶段的展示，至少包括连接矿池阶段、获取挖矿任务阶段、控制命令通信阶段、挖矿成功阶段，形成挖矿链可视跟踪。对网络中的挖矿主机活跃程度，挖矿币种有直观的图形化展示（提供产品说明书截图或功能界面截图）；
11、支持通过扫描方式发现资产的类型，包括终端、视频设备、办公设备、网络设备、服务器、安全设备、工控设备等；（提供产品说明书截图或功能界面截图）
12、支持通过扫描实现对资产精准识别，粒度包含设备类型，操作系统类型（如Windows，linux等），MAC地址，IP地址，端口服务等资产信息；（提供产品说明书截图或功能界面截图）
13、具备通过web页面导入pcap包离线回放检测能力，单个导入回放的数据包最大支持1G，支持批量导入或选择文件夹导入，最多支持导入100个数据包，支持选择回放流量业务口（提供产品说明书截图或功能界面截图）；
14、支持通过页面，对告警前后存储报文数量进行配置，最多支持存储和下载告警前50个和后50个数据包（提供产品说明书截图或功能界面截图）；
15、kafka外发方式支持开启/关闭安全认证，支持的加密套件包括PLAIN、SHA-256、SHA512方式；（提供产品说明书截图或功能界面截图）
16、支持设备系统管理，可通过页面下发诊断对设备关键进程进行监测，同时可一键恢复关键进程，增强设备易用性与运维便捷度。（提供产品说明书截图或功能界面截图）
17、包含三年的特征库升级，并提供三年原厂质保。
	2台

	12
	数据库审计
	
	审计一体机，1U上架专用设备，≥6个电口（含1个管理口，1个HA口），≥4个千兆SFP接口插槽，≥3个接口扩展槽，可扩展天玥DA-FT系列接口板卡，≥1个RJ45串口，硬盘≥4T。含嵌入式审计软件一套，支持主流数据库如Oracle、SQL-Server、MySQL、达梦、人大金仓等数据库的审计，同时具备基础网络协议如HTTP、Telnet等协议的审计功能。
2、支持Oracle、PostgreSQL、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、Teradata、CACHE、Clickhouse、marialDB、TiDB、Greenplum等主流数据库的审计。（提供产品说明书截图或功能界面截图）
3、支持对Oracle数据库状态的自动监控，可监控会话数、连接进程、CPU和内存占用率等信息。（提供产品说明书截图或功能界面截图）
4、支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯、瀚高、巨杉、OceanBase、AnalyticDB MySql 、AnalyticDB MySql、AnalyticDB PostgreSQL、RDS MySql、RDS PostgreSQL等数据库的审计。（提供产品说明书截图或功能界面截图）
5、支持MongoDB、redis数据库的审计。支持Hbase、hive、ES的审计。（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
6、支持对针对数据库的SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计。（提供产品说明书截图或功能界面截图）
7、支持审计访问数据库的时间，源/目的IP，源/目的端口，源/目的mac，资源账号，数据库名，规则名称，表名，命令，SQL语句、级别，响应时间、错误码，影响行数，连接方式，客户端程序名，模式名，客户端用户，SQL执行结果（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
8、支持审计HTTP和HTTPS协议的URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容。（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
9、支持对邮件协议的审计，包括smtp、pop3、imap协议，能够审计发件人、收件人、时间、返回码等（提供产品说明书截图或功能界面截图）。
10、支持基于网络流量的资产发现功能，能够发现数据库表和资源账号，其中数据库表的自动发现支持表名、数据库名、发现次数和发现日期，资源账号自动发现支持在线天数、首次发现日期、末次发现日期（提供产品说明书截图或功能界面截图）
11、数据库审计策略支持频次统计，某一操作在周期时间内达到设定的次数阀值后可以进行单独记录和展示，周期事件和次数可按需配置（提供产品说明书截图或功能界面截图）
12、支持用户操作轨迹图展示，轨迹图维度可根据资源账号、源ip、客户端程序名、命令、表名、错误码等按需定义，可根据昨天、最近七天、最近30天以及自定义时间进行轨迹显示，可显示下一节点数量，可在某一维度中进行筛选，支持钻取功能（提供产品说明书截图或功能界面截图）
13、支持基于数据库访问时间、源/目的IP、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、SQL语句关键字、SQL响应时间、数据库返回行数、客户端程序、客户端用户、级别、数据库返回码等不低于36种查询条件，其中支持数据库返回码实时说明，帮助管理员快速对返回码进行识别（提供产品说明书截图或功能界面截图）
14、支持基于场景的操作异常分析；可直观展现数据库异常、异常账号的访问、同账号多IP登录、上下班操作量对比异常、操作响应时间分析、用户变更、弱口令检测（提供产品说明书截图或功能界面截图）
15、支持疑似暴力破解、疑似撞库攻击、场景的操作异常分析；行为周期与阀值可按需定义（提供产品说明书截图或功能界面截图）
16、查询需返回全部符合查询条件的事件，不可限制最大返回数量，防止因返回结果不全导致异常信息遗漏（提供产品说明书截图或功能界面截图）
17、可支持根据sql语句关键字进行查询，查询事件为sql语句中包含该关键字的所有符合条件的操作记录（提供产品说明书截图或功能界面截图）

18、含≥3个被审计数据库服务数，并提供三年原厂质保。
	1台


